#include strato.spc
#include strato.eqn

{#LANGUAGE Fortran77
#INTEGRATOR rodas3
#DRIVER general}

#LOOKATALL

#MONITOR O;

#INITVALUES

CFACTOR =   8.12E+16 ;

O       =    8.158574E-09 ;  
O1D     =    2.773328E-15 ;  
O3      =    6.560000E-06 ;  
NO      =    1.074516E-08 ;  
NO2     =    2.758840E-09 ;
NO3     =    5.667175E-14 ;  
N2O5    =    6.905712E-12 ;  
HNO3    =    3.486344E-10 ;  
HNO4    =    3.827485E-12 ;  
H2O     =    6.100000E-06 ;
H       =    4.190815E-14 ;  
OH      =    2.041165E-10 ;  
HO2     =    1.439703E-10 ;  
H2O2    =    7.227409E-11 ;  
H2      =    3.700000E-07 ;
CH4     =    4.900000E-07 ;  
CH3     =    3.984427E-17 ;  
CH3O    =    2.496504E-15 ;  
CH3O2   =    5.130799E-12 ;  
CH3OOH  =    4.587317E-12 ;
HCO     =    3.010774E-19 ;  
CH2O    =    9.913988E-11 ;  
CO      =    2.000000E-08 ;  
Cl      =    8.756027E-12 ;  
Cl2     =    8.665679E-14 ;
ClO     =    1.011874E-09 ;  
ClOO    =    2.659306E-15 ;  
OClO    =    7.193558E-14 ;  
Cl2O2   =    7.103997E-14 ;  
HCl     =    2.157657E-09 ;
HOCl    =    2.196369E-10 ;  
ClONO2  =    2.166934E-11 ;  
Br      =    4.025093E-12 ;  
BrCl    =    5.843046E-14 ;  
BrO     =    1.132088E-11 ;
HBr     =    4.349534E-13 ; 
HOBr    =    5.066596E-12 ;  
BrONO2  =    9.405408E-14 ;
O2      =    0.209;
N2      =    0.781;

#INLINE F77_INIT
        TSTART = 12.D0*3600.D0
        TEND = TSTART + 24.D0*3600.D0 * 3
        DT = 3600.D0
        TEMP = 241.42
#ENDINLINE

#INLINE F90_INIT
        TSTART = 12.D0*3600.D0
        TEND = TSTART + 24.D0*3600.D0 * 3
        DT = 3600.D0
        TEMP = 241.42
#ENDINLINE

#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 12.0*3600.0;
   TEND = TSTART + 24.0*3600.0 * 3;
   DT = 3600.0;
   TEMP = 241.42;
#ENDINLINE

#INLINE C_INIT
   TSTART = 12.0*3600.0;
   TEND = TSTART + 24.0*3600.0 * 3;
   DT = 3600.0;
   TEMP = 241.42;
#ENDINLINE
