#include tropo.spc
#include tropo.eqn


{#LANGUAGE Fortran77
#INTEGRATOR rodas3
#DRIVER matlab
#HESSIAN ON}


#LOOKATALL

#MONITOR O3;

#INITVALUES
  ALL_SPEC = 1.0E-8;
  O3   = 100.0;
  NO   = 0.05;
  NO2  = 0.05;
  H2O  = 500.0;
  CO   = 100.0;
  NO3  = 0.1;
  SO2  = 5.0;
  SO4  = 1.0;
  CH4  = 1700;
  H2O2 = 2.0;
  HNO4 = 1E-8;
  O2   = 2.E+8;
  CO2  = 5.E+7;
  H2   = 500;  


#INLINE F77_INIT
	TSTART = 12.D0*3600.D0
	TEND = TSTART + 24.D0*3600.D0 * 5
	DT = 3600.D0
        TEMP = 288.15
#ENDINLINE

#INLINE F90_INIT
	TSTART = 12.D0*3600.D0
	TEND = TSTART + 24.D0*3600.D0 * 5
	DT = 3600.D0
        TEMP = 288.15
#ENDINLINE

#INLINE MATLAB_INIT
   global TSTART TEND DT TEMP
   TSTART = 12.D0*3600.0;
   TEND = TSTART + 24.0*3600.0 * 5;
   DT = 3600.0;
   TEMP = 288.15;
#ENDINLINE

#INLINE C_INIT
   TSTART = 12.D0*3600.0;
   TEND = TSTART + 24.0*3600.0 * 5;
   DT = 3600.0;
   TEMP = 288.15;
#ENDINLINE
